**Правила обращения с огнетушителем**

В соответствии со статьёй 34 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» граждане обязаны иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичные средства тушения пожаров, к которым относится огнетушитель. По мимо этого, каждый гражданин должен знать, как устроен, как действует огнетушитель, и уметь обращаться с ним. В начальной стадии пожара огнетушитель может спасти жизнь и имущество, когда требуется потушить небольшое возгорание или удержать распространение пожара до прибытия пожарных.

Самыми распространёнными видами огнетушителей являются **порошковые** (для тушения загораний легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, лаков, красок, электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 вольт) и **углекислотные** (для тушения различных веществ и материалов, электроустановок под напряжением и горючих жидкостей).

**Рекомендации по выбору и содержанию огнетушителя:**

* огнетушитель должен быть такого веса, чтобы члены семьи могли им воспользоваться;
* приобретите огнетушитель, которым Вы сможете потушить пожар в момент его возникновения;
* огнетушитель всегда должен находиться в одном и том же месте, чтобы в любой момент можно было им воспользоваться;
* строго следуйте рекомендациям, изложенным в паспортах предприятий-изготовителей и указаниям о действиях во время применения огнетушителей, нанесенным на их этикетках;
* во время тушения пожара огнетушитель следует держать вертикально, так как горизонтальное положение не обеспечивает полного использования его заряда;
* использованные огнетушители (даже если их заряд использован не полностью), а также огнетушители с сорванными пломбами необходимо немедленно направлять на перезарядку.

В зависимости от характера огнетушителя разнится и его применение. Неправильное его использование может привести к травмированию.

**Порядок применения порошковых огнетушителей:**

* необходимо поднести огнетушитель на минимально возможное и безопасное для тушения пожара расстояние, учитывая, что длина струи огнетушащего вещества составляет 3 м;
* сорвать пломбу на огнетушителе, имеющуюся на запорно-пусковом устройстве;
* выдернуть чеку;
* направить насадку шланга на очаг возгорания;
* нажать курок (рычаг) на огнетушителе;
* подождать 3–5 с для приведения огнетушителя в готовность;
* при выходе огнетушащего вещества тушить возгорание.

**ВАЖНО:** в случае применения порошкового огнетушителя в закрытом и малом по объему пространстве необходимо сразу же после прекращения тушения проветрить это помещение. Кроме того, нужно учитывать возможность образования запыленности из-за порошкового облака (особенно в малом пространстве) и перемещения его в сторону тушащего.

**Порядок применения углекислотных огнетушителей:**

* приблизиться с огнетушителем к очагу возгорания на расстояние 2 – 3 метра;
* направить раструб на огонь;
* снять пломбу и выдернуть предохранительную чеку;
* нажать на клавишу рукоятки ил открыть запорное устройство до упора в зависимости от модификации огнетушителя и завода-изготовителя;
* по окончании тушения пожара (огня) отпустить рычаг (закрыть вентиль).

**ВАЖНО:** запрещено держаться за раструб во время работы огнетушителя, так как он сильно охлаждается, что может привести к обморожению рук.

**Запрещается:**

* эксплуатация огнетушителей с наличием вмятин, вздутостей или трещин в корпусе, на запорно-пусковом устройстве, а также в случае нарушения герметичности соединения узлов огнетушителя и неисправности индикатора давления (для закачных огнетушителей);
* наносить удары по огнетушителю;
* разбирать и перезаряжать огнетушители лицам, не имеющих право на проведение таких работ;
* бросать огнетушители в огонь во время применения по назначению;
* направлять насадку огнетушителя (гибкий шланг, сопло или раструб) во время его эксплуатации в сторону людей;
* использовать огнетушители для нужд, не связанных с тушением пожара.

**Помните:** приблизительное время беспрерывной работы огнетушителя ОП – 2(з) – составляет 8 секунд, ОП – 6(з) – 13 секунд, ОП – 9(з) – 14 секунд.

**Заметив признаки горения, необходимо немедленно сообщить об этом в пожарную охрану на территории ЗАТО Первомайский Кировской области по номеру телефона «2-44-92».**

*В МЧС России разработано мобильное приложение – личный помощник при ЧС. Оно доступно для бесплатного скачивания в онлайн-магазинах Google Play, App Store и успешно работает на операционных системах мобильных устройств iOS и Android. Приложение поможет сориентироваться и мгновенно найти информацию о действиях при чрезвычайной ситуации и будет полезно как в быту, так и на отдыхе. В приложении пользователю доступен вызов службы спасения, а также определение геолокации, которой он может поделиться в случае необходимости.*

ФГКУ «Специальное управление ФПС № 16 МЧС России»

февраль 2023 года